|  |  |
| --- | --- |
| **Конфигурирование GSM/GPRS интерфейса в УСПД СЕ805M.** | |
| **Логика действий** | **Иллюстрации и схематические пояснения** |
| **Запустить Технологическое ПО AdminTools** | **1.**  **2.**  **3.** | |
| **В окне авторизации ввести имя пользователя «ADMINISTRATOR» и нажать кнопку** |  | |
| 1. **В дереве устройств либо в правом окне программы выбрать** |  | |
| **Открыть настройки канала связи, нажав кнопку на панели инструментов****.**  **В списке предложенных каналов связи выбрать****.**  **Двойным щелчком левой кнопки мыши открыть настройки com порта.**  **В появившемся окне, выбрать сом порт к которому подключено УСПД.**  **Выставить скорость работы - по умолчанию скорость УСПД 115200 бит/с**  **После изменения настроек нажать кнопку  и кнопку** | \\S01-cl10\..\VASILY~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6e9a8f29.PNG | |
| **В правой части окна программы в поле «адрес устройства» установить значение 254(адрес УСПД по умолчанию)**  **В поле «время до закрытия сеанса» при первоначальном конфигурировании УСПД установить значение 10000.**  **Нажать кнопку** |  | |
| **В случае успешной авторизации в правой части программы появится надпись «выполнено успешно» а значок  перед надписью СЕ 805М поменяется на . После авторизации в левой нижней части программы появится дерево устройства -** |  | |
| **Развернуть дерево устройств и выбрать ветку «Конфигурация –GSM\GPRS интерфейс»** |  | |
| **Для конфигурирования интерфейса для работы в режиме CSD выбираем Режим работы – CSD(установлен в УСПД по умолчанию).** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Для конфигурирования интерфейса для работы с сим-картой, которая имеет статический IP-адрес выбираем**  **Режим работы- GPRS(режим сервера), прописываем номер порта сервера, а так же параметры точек доступа для сим-карты.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Для конфигурирования интерфейса для работы с сим-картой, которая имеет динамический IP-адрес выбираем**  **Режим работы- GPRS(режим клиента), прописываем номер порта сервера, IP-адрес сервера а так же параметры точек доступа для сим-карты.**  **Нажимаем кнопку «Записать».** |  |
| **Во вкладке «Команды» выбрать «Действия с конфигурацией» - «Применить изменения».** |  |