|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА*** | Лист | Листов |
| 1 |  |
| Разработал: |  |  | Филиал АО «Энергомера» «Энергомера Инжиниринг» | Обозначение документа | Изм. |
| Проверил: |  |  | КЭ-СОК-ПА3-25 | 0 |
|  |  |  | Наименование карты |  |
| Утвердил: |  |  | **Конфигурирование УСПД СЕ 805 для технологии SPLIT** |
| **Логика действий** | **Иллюстрации и схематические пояснения**  |
| 1. В общих параметрах СЕ805 в параметрах интерфейса на котором подключен модем указать скорость модема, может быть два варианта 9600 или 115200.

**Время операции – 10 сек** |  |
| 1. В командах при открытии прямого доступа выставить значение межбайтового интервала 300 мс

**Время операции – 10 сек** |  |
| 1. Для выбранного СЕ208 указать идентификатор счетчика и использовать канал связи «Радиомодем СЕ831С1.03». Пример на скриншоте

**Время операции – 20 сек** |  |
| Идентификатор СЕ208 будет формата как на скриншоте его можно взять из найденного списка УСПД . |   |
| 1. Если используется канал связи GSM, то ставим галочку «Другой КС» и вносим параметры канала связи

**Время операции – 10 сек** |  |