Команда чтения текущих показаний активной потребленной А+:

Запрос:

END01(0.0)

Ответ:

END01(dd.mm.yy,сумма) - идентификатор (текущая дата по часам счетчика) и сумма энергий по тарифам (кВт\*ч)

END01(тариф1) - энергия кВт\*ч по тарифу 1

END01(тариф2) - энергия кВт\*ч по тарифу 2

И т.д

Энергия выдается без учета коэффициентов трансформации.